# 生产建设项目水土保持设施

# 验收鉴定书

**项目名称：年产7000吨机械零部件生产项目**

**项目编号：川投资备〔2017-511425-34-03-183116〕FGQB-0324号**

**建设地点：四川省眉山市青神县工业园区（黑龙镇高墩村7组）**

**验收单位：青神县康泰机械有限公司**

2019年5月23日

### 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年产7000吨机械零部件生产项目 | 行业  类别 | 建设类（生产厂房） |
| 主管部门  （或主要投资方） | 青神县康泰机械有限公司 | 项目  性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机  关、文号及时间 | 批复机关：青神县水务局；批准文号：（青水函[2018]31号）  批复时间：2018年4月3日 | | |
| 水土保持方案变更批复  机关、文号及时间 | 无 | | |
| 水土保持初步设计批复  机关、文号及时间 | 川投资备〔2017-511425-34-03-183116〕FGQB-0324号 | | |
| 项目建设起止时间 | 2018年4月至2019年1月 | | |
| 水土保持方案编制单位 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | | |
| 水土保持初步设计单位 | 四川省青神县吉元建筑设计有限公司 | | |
| 水土保持监测单位 | 无 | | |
| 水土保持施工单位 | 广东电白二建集团有限公司 | | |
| 水土保持监理单位 | 四川龙瑞工程项目管理有限公司 | | |
| 水土保持设施验收  报告编制单位 | 眉山尧路建设工程项目管理有限公司 | | |

### 二、验收意见

2019年5月28日，青神县康泰机械有限公司在青神组织对年产7000吨机械零部件生产项目水土保持设施进行专项验收，验收组按照编制单位眉山尧路建设工程项目管理有限公司编制的《年产7000吨机械零部件生产项目水土保持设施验收报告》对照进行了现场检查和抽查，并召开了验收会议，参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位的代表（名单附后）。

（一）项目概况

项目区位于青神县工业园区（黑龙镇高墩村7组），建业路北延线以东，四川省泰禾机械有限公司以西。

本项目总占地2.02hm2，均为永久占地。总建筑面积11123.75m2，其中地上建筑面积11123.75m2，计容建筑面积22247.50m2，建筑密度57.89%，容积率1.10。建筑物基地面积为1.05hm2，绿化面积0.27hm2，绿地率13.25%，道路及硬化面积0.7hm2。

本项目主要建设内容包括新建建构筑物共2栋,拟建生产车间及办公楼1栋、消防水池1座。

拟建生产车间及办公楼位于基地中间，建筑面积11123.75m2，地上共1层，建筑总高度为9.00m，建筑采用钢结构形式，基础采用独立柱基础。

消防水池位于基地西北角，建筑面积28.09m2。

本项目施工总工期为10个月，即2018年4月至2019年1月。

本项目类型为建设类，根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅的《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格【规定2017】347号）文件征收标准，本项目为属于一般性建设项目按照征占用土地面积没平方米1.3元一次性计征，水土保持补偿费共计2.62万元。

（二）水土保持方案批复情况

2018年4月3日青神县水务局以《关于年产7000吨机械零部件生产项目水土保持方案报告书的的审查批复》（青水函[2018]31号）批准了该项目水土保持方案报告书。批复的主要建设内容有：水土流失防治责任范围面积2.02hm2，永久占地2.02hm2，无临时占地，不计直接影响区面积。防止责任范围划分为建（构）筑物区、道路及硬化工程区、绿化工程区3个一级防治区。水土流失量控制在允许土壤流失量为500t/k㎡.a。损坏或占用水土保持设施面积2.02 hm²，新增水土保持静态投资82.32万元，水土保持补偿费2.62万元。

（三）水土保持初步设计情况

2017年11月07日青神县发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2017-511425-34-03-183116】FGQB-0324号）对改项目进行了备案。施工图设计由主体工程设计单位四川省青神县吉元建筑设计有限公司负责；2018年4月10日《施工图设计文件审查报告》由四川智力建筑技术咨询有限公司审查后取得了《四川省建设工程施工图设计文件审查合格证》（编号：226112018030078）。

（四）水土保持监测情况

水土保持监测作业由业主自行组织实施，与项目开工同时进行。水土保持防治措施布设的位置、类型、数量基本符合实际防治需要，实施情况总体良好。项目建设区内的水土保持设施运行正常，绿化树种及草坪长势良好，水土保持设施的管理、维护措施已落实到位，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019年5月业主单位委托眉山尧路建设工程项目管理有限公司编制本项目水土保持设施验收报告，编制技术人员查阅了主体工程竣工资料，对工程现场进行了实地调查，抽查了工程措施和植物措施的运行情况，对工程沿线所涉及的相关人员进行了书面调查，在掌握第一手资料后，于2018年10月编制完成了《金龙小区建设项目水土保持设施验收报告》，报告认为：本工程较好地完成了水土流失防治任务，各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

（六）验收结论

该项目实施过程中按照批复文件的要求落实了水土保持方案，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强该项目工程运行中对排水管的维修养护工作，确保排水畅通；加强绿化养护，对枯死的树及时补植。

### 三、验收组成员签字表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| 组长 |  | 青神县康泰机械有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成员 |  | 青神县康泰机械有限公司 |  |  | 建设单位 |
|  | 四川龙瑞工程项目管理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  | 四川龙瑞工程项目管理有限公司 |  |  |
|  | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |  |  |
|  | 广东电白二建集团有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  | 广东电白二建集团有限公司 |  |  |
|  | 眉山尧路建设工程项目管理有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |

### 

### 附件：

**附件1：**青神县康泰机械有限公司《关于年产7000吨机械零部件生产项目《水土保持设施验收鉴定书》、《水土保持设施验收报告》网上公示情况的说明》。

附件1